### Logic

Signal Name | Total Pterms | Total Inputs | Function Block | Macrocell | Power Mode | Slew Rate | Pin Number | Pin Type | Pin Use | Reg Init State
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
D<2> | 2 | 4 | FB1 | MC1 | STD | FAST | 16 | I/O | I/O |
D<5> | 2 | 4 | FB1 | MC2 | STD | FAST | 13 | I/O | I/O |
D<0> | 2 | 4 | FB1 | MC3 | STD | FAST | 18 | I/O | I/O |
CPUAccessStrobe | 3 | 5 | FB1 | MC4 | STD |  | 20 | I/O | I | RESET
D<4> | 2 | 4 | FB1 | MC5 | STD | FAST | 14 | I/O | I/O |
D<3> | 2 | 4 | FB1 | MC6 | STD | FAST | 15 | I/O | I/O |
xWait | 2 | 3 | FB1 | MC7 | STD | FAST | 25 | I/O | O |
D<1> | 2 | 4 | FB1 | MC8 | STD | FAST | 17 | I/O | I/O |
CPUAccessOn | 3 | 3 | FB1 | MC9 | STD |  | 22 | I/O/GCK1 | I | RESET
BufEn | 1 | 2 | FB1 | MC10 | STD | FAST | 28 | I/O | O |
CPUAccess | 3 | 5 | FB1 | MC11 | STD |  | 23 | I/O/GCK2 | I | RESET
D<8> | 2 | 4 | FB1 | MC12 | STD | FAST | 33 | I/O | I/O |
D<10> | 2 | 4 | FB1 | MC13 | STD | FAST | 36 | I/O | I/O |
ReloadAccess | 9 | 15 | FB1 | MC14 | STD |  | 27 | I/O/GCK3 | (b) | RESET
HorizClk | 4 | 6 | FB1 | MC15 | STD |  | 29 | I/O | I | RESET
D<12> | 2 | 4 | FB1 | MC16 | STD | FAST | 39 | I/O | I/O |
ReloadReady | 10 | 15 | FB1 | MC17 | STD |  | 30 | I/O | (b) | RESET
D<13> | 2 | 4 | FB1 | MC18 | STD | FAST | 40 | I/O | I/O |
nSync | 1 | 1 | FB2 | MC1 | STD | FAST | 87 | I/O | O |
ShiftClk | 1 | 4 | FB2 | MC3 | STD | FAST | 91 | I/O | O |
pix_count<0> | 1 | 1 | FB2 | MC5 | STD |  | 95 | I/O | (b) | RESET
ShiftClk_int | 1 | 1 | FB2 | MC6 | STD |  | 96 | I/O | (b) | RESET
HorizCount<0> | 1 | 1 | FB2 | MC7 | STD |  | 3 | I/O/GTS1 | (b) | RESET
CPUAccessOn/CPUAccessOn_RSTF__$INT | 1 | 2 | FB2 | MC8 | STD |  | 97 | I/O | (b) |
pix_count<2> | 2 | 3 | FB2 | MC9 | STD |  | 99 | I/O/GSR | GSR/I | RESET
pix_count<1> | 2 | 2 | FB2 | MC10 | STD |  | 1 | I/O | (b) | RESET
IntWait/IntWait_RSTF | 2 | 3 | FB2 | MC11 | STD |  | 4 | I/O/GTS2 | (b) |
nSync_BUFR | 23 | 14 | FB2 | MC13 | STD |  | 8 | I/O | I |
D<7> | 2 | 4 | FB2 | MC15 | STD | FAST | 11 | I/O | I/O |
IntWait | 2 | 2 | FB2 | MC16 | STD |  | 10 | I/O | (b) | RESET
D<6> | 2 | 4 | FB2 | MC17 | STD | FAST | 12 | I/O | I/O |
ShiftLoad | 2 | 2 | FB2 | MC18 | STD | FAST | 92 | I/O | O | RESET
D<14> | 2 | 4 | FB3 | MC1 | STD | FAST | 41 | I/O | I/O |
VertState_FFd2 | 4 | 19 | FB3 | MC2 | STD |  | 32 | I/O | (b) | RESET
VertState_FFd1 | 4 | 19 | FB3 | MC3 | STD |  | 49 | I/O | I | RESET
VertCount<8> | 5 | 19 | FB3 | MC4 | STD |  | 50 | I/O | (b) | RESET
D<9> | 2 | 4 | FB3 | MC5 | STD | FAST | 35 | I/O | I/O |
SA0 | 3 | 4 | FB3 | MC7 | STD | FAST | 54 | I/O | O |
D<11> | 2 | 4 | FB3 | MC8 | STD | FAST | 37 | I/O | I/O |
D<15> | 2 | 4 | FB3 | MC9 | STD | FAST | 42 | I/O | I/O |
Addr<5> | 3 | 7 | FB3 | MC10 | STD | FAST | 60 | I/O | O | RESET
Addr<4> | 3 | 6 | FB3 | MC12 | STD | FAST | 61 | I/O | O | RESET
Addr<13> | 4 | 15 | FB3 | MC13 | STD | FAST | 63 | I/O | O | RESET
Addr<8> | 4 | 10 | FB3 | MC14 | STD | FAST | 55 | I/O | O | RESET
Addr<7> | 6 | 20 | FB3 | MC15 | STD | FAST | 56 | I/O | O | RESET
Addr<3> | 3 | 5 | FB3 | MC16 | STD | FAST | 64 | I/O | O | RESET
Addr<6> | 3 | 8 | FB3 | MC17 | STD | FAST | 58 | I/O | O | RESET
Addr<14> | 4 | 16 | FB3 | MC18 | STD | FAST | 59 | I/O | O | RESET
Addr<12> | 5 | 20 | FB4 | MC1 | STD | FAST | 65 | I/O | O | RESET
Addr<11> | 5 | 20 | FB4 | MC2 | STD | FAST | 67 | I/O | O | RESET
RamD<7> | 5 | 5 | FB4 | MC3 | STD | FAST | 71 | I/O | I/O |
Addr<9> | 4 | 11 | FB4 | MC4 | STD | FAST | 72 | I/O | O | RESET
Addr<1> | 3 | 3 | FB4 | MC5 | STD | FAST | 68 | I/O | O | RESET
RamD<6> | 5 | 5 | FB4 | MC6 | STD | FAST | 76 | I/O | I/O |
RamD<3> | 5 | 5 | FB4 | MC7 | STD | FAST | 77 | I/O | I/O |
Addr<10> | 5 | 20 | FB4 | MC8 | STD | FAST | 70 | I/O | O | RESET
Addr<2> | 3 | 4 | FB4 | MC9 | STD | FAST | 66 | I/O | O | RESET
RamD<2> | 5 | 5 | FB4 | MC10 | STD | FAST | 81 | I/O | I/O |
RamD<5> | 5 | 5 | FB4 | MC11 | STD | FAST | 74 | I/O | I/O |
nBlank | 8 | 10 | FB4 | MC12 | STD | FAST | 82 | I/O | O |
RamD<0> | 5 | 5 | FB4 | MC13 | STD | FAST | 85 | I/O | I/O |
RamD<4> | 5 | 5 | FB4 | MC14 | STD | FAST | 78 | I/O | I/O |
RamCE | 0 | 0 | FB4 | MC15 | STD | FAST | 89 | I/O | O |
RamWE | 1 | 3 | FB4 | MC16 | STD | FAST | 86 | I/O | O |
RamOE | 2 | 4 | FB4 | MC17 | STD | FAST | 90 | I/O | O |
RamD<1> | 5 | 5 | FB4 | MC18 | STD | FAST | 79 | I/O | I/O |